**ЈАВНА НАБАВКА бр. Р-1/18**

**Радови на санацији и реконструкцији кровног покривача и лимарских елемената на објекту** **Културног центра „Светозар Марковић“**

**Образац број 1**

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **А) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**  |  |  |
| **Ред бр.** | **Опис радова** | **Јед.****мере** | **Кол** |
| 1. | Демонтажа oштећеног лименог кровног покривача и свих осталих оштећених делова. Лим скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м2  | м2 | 420 |
| 2. | Поправка оштећене кровне конструкције од дрвене резане грађе – заменом оштећених делова дрвене решеткасте конструкције и ојачавањем постојеће. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м2 | м2 | 240 |
| 3. | Поправка оштећене пдашчане подлоге кровне равни. Позиција обухвата скидање – демонтажу свих влагом оштећених дрвених дасака и постављање нових финално обрађених у нивелацији са постојећим. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м2 | м2 | 420 |
| 4. | Покривање кровних равни кровном изолационом фолијом са преклопом према упутствну произвођача. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м2 | м2 | 420 |
| 5. | Опшивање атика, калкана, рубова свих осталих ивичних и угаоних елемената и продора кроз кровне равни одговарајућим типским или кројеним лименим елементима – алуминијумски пластифицирани лим. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м1:* За елементе развијене ширине до 50 цм
* За елементе развијене ширине преко 50 цм
* Олучне вертикале
* Олушне хоризонтале
 | м1м1м1м1 | 80302860 |
| 6. | Покривање крова трапезастим алуминијумским пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,80 мм, у боји по избору пројектанта. Покривање извести по упутству произвођача. Обрачун по м2 | м2 | 420 |
| 7. | Покривање кровних површина поцинкованим лимом дебљине 0,60 мм. ПОкривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој „Изолим траке“, „Грмеч“ или еквивалент који улази у цену покривања. Обрачун по м2 покривене површине | м2 | 125 |

***Образац бр 5***

**5)** **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

 **И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**Набавка радова**

**Радови на санацији и реконструкцији кровног покривача и лимарских елемената на објекту Културног центра „Светозар Марковић“, ЈН број Р-1/18**

**ОРН** 45260000 - радови на крову и други посебни грађевински занатски радови; 45261320-радови на постављању олука;

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Одговорна особа (потписник уговора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Идентификациони број (ПИБ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт и број телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број рачуна понуђача и назив банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Опис радова | Јед.мере | Кол. | Јединична цена безПДВ-а | Укупна вредностбез ПДВ-а | ИзносПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
|  | **А) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**  |  |  |  |  |  |  |
| **Ред бр.** | **Опис радова** | **Јед.****мере** | **Кол** |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа oштећеног лименог кровног покривача и свих осталих оштећених делова. Лим скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м2  | м2 | 420 |  |  |  |  |
| 2. | Поправка оштећене кровне конструкције од дрвене резане грађе – заменом оштећених делова дрвене решеткасте конструкције и ојачавањем постојеће. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м2 | м2 | 240 |  |  |  |  |
| 3. | Поправка оштећене пдашчане подлоге кровне равни. Позиција обухвата скидање – демонтажу свих влагом оштећених дрвених дасака и постављање нових финално обрађених у нивелацији са постојећим. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м2 | м2 | 420 |  |  |  |  |
| 4. | Покривање кровних равни кровном изолационом фолијом са преклопом према упутствну произвођача. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м2 | м2 | 420 |  |  |  |  |
| 5. | Опшивање атика, калкана, рубова свих осталих ивичних и угаоних елемената и продора кроз кровне равни одговарајућим типским или кројеним лименим елементима. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м1:* За елементе развијене ширине до 50 цм
* За елементе развијене ширине преко 50 цм
* Олучне вертикале
* Олучне хоризонтале
 | м1м1м1м1 | 80302860 |  |  |  |  |
| 6. | Покривање крова трапезастим алуминијумским пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,80 мм, у боји по избору пројектанта. Покривање извести по упутству произвођача. Обрачун по м2 | м2 | 420 |  |  |  |  |
| 7. | Покривање кровних површина поцинкованим лимом дебљине 0,60 мм. ПОкривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој „Изолим траке“, „Грмеч“ или еквивалент који улази у цену покривања. Обрачун по м2 покривене површине | м2 | 125 |  |  |  |  |
| 8. | Демонтажа oштећеног лименог кровног покривача и свих осталих оштећених делова. Лим скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Позиција обухвата сав унутрашњи и спољашњи транспорт, потребну скелу, сав рад и материјал са одвозом шута до 5 км. Обрачун по м2  | м2 | 420 |  |  |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Вредност ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања: (најдуже 45 дана од дана пријема исправног рачуна- ситуације) |  |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана од дана отварања понуде) |  |
| Рок извршења радова: (највише 20 дана од дана увођења у посао) |  |

 Место и датум: м.п. Потпис овлашћеног лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛЕ:**

**- У колону 5 (јединична цена)** уписује се цена без ПДВ-а, исказана искључиво по јединици мере**.**

**- У колону 6** уноси се укупна вредност добијена множењем количине и јединичне цене без ПДВ-а

**- У колону 7** уписује се износ ПДВ-а у динарима.

**- У колону 8** уноси се укупна вредност добијена множењем количине и јединичне цене са ПДВ-ом.

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији изведених радова. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се одбити.

**Напомена:** Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.